안동문화예술의전당 웅부홀
Woongbu Hall, Andong Culture & Arts Center

Theatre Technical Information 2021.11 – 안동문화예술의전당 웅부홀 –

1. 일반 정보 General Information
			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	안동문화예술의전당 Andong Culture & Arts Center
	극장명 Name of Auditorium	웅부홀 Woongbu Hall
주소 Address	주소 Address	축제장길 66 (안흥동) 66, Chukjejang-gil
	우편번호 Zip Code	36708
	시 City	안동시 Andong-si
	도/주 Province/State	경상북도 Gyeongsangbuk-do
	국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA
일반 General	개관일 Opened on	2010년 9월 17일 17 Sep. 2010
	설계자 Designed by	종합건축사사무소 에이디디 Architecture Planning Interiors ADD
	증개축 Renovation	-
	운영 주체 Governing Body	안동시 Andong-si
	상주공연단 Resident Company	안동시립합창단 Andong City Choir
	극장형식 Type of Auditorium	☑ 프로시니엄 Proscenium
		□ 상자형 Black Box
		□ 원형 In-the-Round
		□ 돌출형 Thrust
		□ 가변형 Variable
		□ 기타 Another Type
	객석규모 Capacity	994(일반석 Genaral 984, 장애인석 Handicapped 10)
	객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle
전화 Telephone	국가번호 Country Code	82
	지역번호 Prefix/Area Code	054
	대표전화 General Phone	840-3600
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	http://www.andong.go.kr/arts/main.do
	이메일 Email	-
비고 Remarks

-  -

2. 담당 부서 / 연락처 Staff and Telephone
		담당자 Person	인원 Q'ty	전화 Phone	팩스 Fax.	이메일 Email
일반 General	극장종합안내 Information	-	-	-	-	-
기술스태프 Technical Staff	기술감독 Technical Director	서희정	1	840-3621	840-3619	-
	무대감독 Stage Manager	최규관	1	840-3625	840-3619	-
	무대관리팀 Stage Management	-	-	840-3609	840-3619	-
	무대기계감독 Stage Machinery Director	황교헌 최규관	2	840-3625	840-3619	-
	조명감독 Lighting Director	이용규	1	840-3625	840-3619	-
	음향감독 Sound Director	김명호 김균호	2	840-3624	840-3619	-
	영상감독 Video Director	임승홍	1	840-3625	840-3619	-
	의상실장 Wardrobe Master/Mistress	-	-	-	-	-
	소품실장 Prop Master/Mistress	-	-	-	-	-
객석스태프 House Staff	객석감독 House Manager	임보람	-	840-3616	840-3629	-
	매표소 Box Office	강지혜	1	840-3614	840-3619	-
	물품보관소 Cloak Room	오남이 외	2	840-3602	840-3619	-
행정스태프 Administration Staff	관장(극장장) President	최상무	1	840-3601	840-3619	-
	기획팀 Planning Team	조한익 외	6	840-3611	840-3619	-
	홍보팀 Publicity/Marketing Team	조한익 외	6	840-3611	840-3619	-
	관리팀 Management Team	오은정 외	3	840-3603	840-3619	-
						-
기타 Miscellaneous	공연자출입구 Stage Door	경비실	2	840-3629	840-3619	-
	반입구 Loading Dock	-	-	-	840-3619	-
	구내식당 Canteen	-	-	-	-	-
	공연자 휴게실 Green Room	-	-	-	-	-
	악단 휴게실 Musician's Lounge	-	-	-	-	-
	주차관리실 Parking Lot Office	경비실	-	840-3629	-	-
	연습실 Rehearsal Room	정원동	1	840-3605	840-3619	-
비고 Remarks	*개인정보보호법에 따라 담당자의 이메일은 표시하지 않습니다.

3. 대관자 사무실 Production Office
사무실 Office	면적 Size (mm)	위치 Location	전화 Telephone	팩스 Fax.
	W4630 × D7850 × H2390	무대 우측 복도 SR Hallway	○	×
	복사기 Photo Copier	컴퓨터 Computer	인터넷 Internet	무선인터넷 Wireless Internet
	×	○	○	○
비고 Remarks

4. 작업 방침 Working Policy
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	09:00	12:00
	중식 Lunch Time	12:00	13:00
	오후 P. M.	13:00	17:00
	석식 Dinner Time	17:00	18:00	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	18:00	22:00
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간 Opening Time of Canteen	11:30	13:30	조정 가능 Flexible
		17:00	19:00	조정 가능 Flexible
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified
비고 Remarks

5. 객석과 로비 Auditorium and Lobby
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	716
	2층 2nd Floor	268
	3층 3rd Floor	-
	4층 4th Floor	-
	5층 5th Floor	-
	오케스트라피트 Orchestra Pit	-
	장애인석 Handicapped Seats	10(1F)
	보조객석 Portable Chairs	-
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의가능) 30minutes before the performance(Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	협의 후 결정 Consultation with the company
로비 Lobby	매표소 Box Office	○
	물품보관소 Cloak Room	○
	디스플레이 방침 Display Policy	□ 포스터 Poster ☑ 배너 Standing banner ☑ 현수막 Placard 협의 필요 Consultation with the company
	공연 모니터 Show Monitor Screen	4 (1F: 2, 2F: 2)
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	-
	버스 by Bus	순환3, 순환3-1 : 탈춤공원 하차 후 도보 7분 순환1, 순환1-1, 순환2, 순환2-1 신시장 정류장 하차 후 도보 12분
	자가운전 by Car	육사로 천리고가교남단 교차로 부근 탈춤공원 주차장 또는 둔치주차장 이용
주차 Parking	주차용량 Capacity	200
	주차비 방침 Parking Fee	무료 Free
	주차 방침 Parking Policy	-
비고 Remarks

6. 그래픽 Graphics and Display
인쇄물 Printed Material	로고 방침 Logo Policy	-
	약도 Map	○
	티켓양식 Ticket Form	-
	인쇄물에 관한 방침 Printed Material Policy	-
		-
설치물 Display Material		위치 Location	규격 Size(mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
	현수막 Placards	로비 포토존 Photo zone at lobby	W2400 × H2700	1
			W1200 × H2100	2
	현판 Marquee	-	-	-
	대형포스터 Posters	전당 출입구 앞 게시판 Poster board in front of center	W830 × H1750	4
비고 Remarks	현수막, 대형 포스터 게시관련 협의 요망 Consultations about display of Placards, Posters are required

7. 분장실 Dressing Rooms
방 이름 Name of Room	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
대분장실(여) Female	×	1	무대 우측 복도 SR Hallway	13	○	○	○	×	모니터TV, 행거, 락커
대분장실(남) Male	×	1		8	○	○	○	×	모니터TV, 행거, 락커
소분장실(여) Female	×	1		10	○	○	○	×	모니터TV, 행거, 락커
소분장실(남) Male	×	1		10	○	○	○	×	모니터TV, 행거, 락커
개인분장실 Private 1	×	1		2	○	○	○	×	모니터TV, 옷장, 테이블
개인분장실 Private 2	×	1		2	○	○	○	○	모니터TV, 옷장
VIP 분장실	×	1		2	○	○	○	×	모니터TV, 옷장, 냉장고, 가습기, 커피포트
비고 Remarks

8. 연습실 Rehearsal Rooms
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	방 이름 Name of Room	면적 Size (mm)	바닥 Finish	거울 Mirror	비품 Furniture	피아노 Piano	발레바 Ballet Barre	비고 Remarks
1	×	B1	연습실 Rehearsal Room 1	W11220 × D7380 × H3500	마루	×	의자	×	×	모니터TV, PA시스템
2	×	B1	연습실 Rehearsal Room 2	W11330 × D7350 × H3490	마루	×	지휘자보면대	○	×	모니터TV, PA시스템
-	×	B1	오케스트라연습실 Rehearsal Room for Orchestra	W12820 × D14700 × H3490	마루	×	의자, 보면대	○	×	화이트보드
비고 Remarks

9. 의상실 Wardrobe
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	가구 Furniture	싱크 Sinks	다리미 Irons	다리미판 Ironing Boards	재봉틀 Sewing Machines	스티머 Steamers	비고 Remarks
비고 Remarks			의상실 없음 N/A

10. 반입구 Loading Dock
				비고 Remarks
위치(무대기준) Location from Stage		무대 우측 뒤쪽 Behind the stage right
위치(도로기준) Location from Street		축제장길 안동문화예술의전당 출연장출입구 쪽 주차장 진입 후 왼쪽 건물 모서리
차량 크기 Size of Truck		5t 트럭 Truck
반입단 너비 Loading Platform Width		3366		조절식 반입판 제외 Excluding load leveler
반입단 높이 Loading Platform Height		1608
조절식 반입판 Load Leveler		W2340 × D1200		250kg, 유압리프트
경사로 Ramp		-
반입문 크기 Loading Door Size (mm)		W5394 × H5384		외부반입문 W5358 × H5328
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)		W6891 × D2995 × H14815
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W4942 × H5248
	분장실로 to Dressing Room	W841 × H2063
	오케스트라피트로 to Pit	W775 × H1135
	조종실로 to Control Booth	W840 × H2055
장비 Facilities		규격 Size (mm)	수량 Q'ty
	대차 Dolly	W590 × D890	2
		W790 × D1200	3
		W900 × D2700	1
		W1200 × D2400	1
	지게차 Fork Lift Truck	-	-
반입구 관리자 Security Guard	전화 Phone 840-3625	무대기계 Stage Machinery
반입구 방침 Loading Policy	-	-
비고 Remarks	유압식운반차 Hand Stacker, 1000kg(UDT Lift / SFH1016)
	핸드파레트트럭 Hand Pallet Truck, 2500kg(UDT Lift / CP-2500N)

11. 화물 엘리베이터 Freight Elevator
위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
우측 옆무대 뒤 Behind the right side stage	1952	2159	2499	2559	2446	2500
비고 Remarks

12. 장치 보관 Scenery Storage
위치 Location	폭 Width (mm)	깊이 Depth (mm)	높이 Height (mm)	비고 Remarks
비고 Remarks	장치보관소 없음 N/A

13. 무대 기본 치수 Key Dimensions
			단위 Unit (mm)	비고 Remarks
너비 (중심선부터) Width from Center Line	프로시니엄아치 to Proscenium		8000
	포탈 최소 상태 to Min. Portal Opening		좌측 Left: 6502 우측 Right: 6551
	포탈 최대 상태 to Max. Portal Opening		좌측 Left: 8128 우측 Right: 8135
	무대 좌측 벽 to Stage Left Wall		25401
	무대탑 좌측 벽 to Left Wall Fly Tower		13959
	무대탑 좌측 갤러리 to Left Fly Gallery		12785
	무대 우측 벽 to Stage Right Wall		25417
	무대탑 우측 벽 to Right Wall Fly Tower		13980
	무대탑 우측 갤러리 to Right Fly Gallery		12801
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe		10000
	장치봉 끝(확장 상태) to End of Extended Pipe		10500
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	뒷무대 뒷벽선 to Back Wall Rear stage		32029	덕트까지 to duct 31270
	무대탑 뒷벽선 to Back Wall Fly Tower		21308
	무대탑 뒷갤러리 to Back Gallery		16940
	마지막 라인세트 to Last Line Set		16311
	하늘막 to Cyclorama		16487
	면막선 to Curtain Line		580
	첫 라인세트 to First Line Set		771
	방화막 뒷선 to Back-side of Fire curtain		130
	방화막 앞선 to Front-side of Fire curtain		31
	무대 앞선 to Front of Stage		-1595
	피트 앞선 to Front of Pit		-6084	펜스까지 to fence –6391
높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄아치 to Proscenium		10484
	포탈 하단 최고 상태 to Max. Portal Height		10727
	포탈 하단 최저 상태 to Min. Portal Height		480
	그리드 상면 to Top of Grid		26509
	그리드 하면 to Underside of Grid		26158
	그리드 상부 공간 to Height above Grid		29259
	장치봉 상한고 Max. Batten out Height		24000
	장치봉 하한고 Min. Batten in Height		1200
	무대좌측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SL Gallery		10200	덕트 하면 under duct
	무대우측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SR Gallery		10660	덕트 하면 under duct
	무대뒷면 갤러리 통과높이 Clearance under Back Gallery		10189	덕트 하면 under duct
	뒷무대 그리드 하면 to Rear Stage Underside of Grid		11132
	뒷무대 장치봉 상한고 to Rear Stage Max. Batten out Height		10200
	무대지하실 천장(최저부) to Trap Room Ceiling		-
	무대지하실 바닥 to Trap Room Floor		-
	객석 바닥 to Audience Level		-971
무대방향 Stage Direction	중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것
	영점선 Zero Line	프로시니엄아치의 뒷무대쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL, Plaster Line)과 동일
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽
	무대앞쪽 Downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽
	무대뒤쪽 Upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽
비고 Remarks

14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장 길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용 하중 S.W.L. (kg)	트러스/파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
-8	앞무대 천장음향반사판 (Acoustical Shell-Apron Ceiling)	-4531	19530	-	-	3800	-	P(W)	6
-7	앞무대 포인트호이스트 1(#1 Point Hoist-Apron)	-2460	-	-	-	250	-	P(W)	12	Right
-6	앞무대 포인트호이스트 2(#2 Point Hoist-Apron)	-2460	-	-	-	250	-	P(W)	12	Right
-5	앞무대 포인트호이스트 3(#3 Point Hoist-Apron)	-2460	-	-	-	250	-	P(W)	12	Center
-4	앞무대 포인트호이스트 4(#4 Point Hoist-Apron)	-2460	-	-	-	250	-	P(W)	12	Left
-3	앞무대 포인트호이스트 5(#5 Point Hoist-Apron)	-2460	-	-	-	250	-	P(W)	12	Left
-2	현수막 봉(Placard Batten)	-1670	16034	-	48.8	400	Pipe	P(W)	18
-1	앞무대조명(Apron Light)	-1328	16057	-	68	550	Pipe	P(W)	12
1	방화막(Safety Curtain)	80	17704	-	99	3000	-	P(WW)	1~24
2	옆조리개 1(#1 Tomentor)	441	2002	-	53	-	-	P(W)	4	Right, H12101
3	옆조리개 2(#2 Tomentor)	416	2000	-	53	-	-	P(W)	4	Left, H12101
4	면막(House Curtain)	580	18088	-	62	1350	Pipe	P(WW)	1~60	H11003
5	#1 Set Batten(Light Batten)	771	20151	20935	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60	조명사용
6	#2 Set Batten	1171	20151	20935	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
7	#3 Set Batten	1683	20151	20935	48.8	450	Pipe	P(W)	1~60	라이트 겸용
8	#4 Set Batten	2083	20152	20944	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
9	#5 Set Batten	2328	20154	20939	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
10	천장음향반사판 1(#1 Acoustical Shell-Ceiling)	2825	16761	-	385	1600	Pipe	P(W)	6	H3505
11	#6 Set Batten	3165	20157	20942	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
12	#7 Set Batten	3359	20549	20942	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
13	#8 Set Batten	3617	20151	20943	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
14	#9 Set Batten	3828	20145	20929	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
15	#10 Set Batten	4076	20042	20929	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
16	#1 Light Batten	4526	20126	-	500	1400	Truss	P(W)	12
17	#11 Set Batten	5016	20148	20941	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
18	#12 Set Batten	5230	20151	20944	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
19	#13 Set Batten	5478	20152	20931	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
20	#14 Set Batten	5686	20164	20955	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
21	#15 Set Batten	5918	21558	20955	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
22	천장음향반사판 2(#2 Acoustical Shell-Ceiling)	6316	15985	-	385	1600	Pipe	P(W)	6	H3505
23	#16 Set Batten	6720	20156	20933	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
24	#17 Set Batten	6930	20156	20947	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
25	#18 Set Batten	7170	20151	20940	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
26	#19 Set Batten	7660	21557	20940	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
27	#2 Light Batten	8065	20207	-	500	700	Truss	P(W)	12
28	#20 Set Batten	8572	20151	20957	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
29	#21 Set Batten	8815	20152	20931	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
30	#22 Set Batten	9039	20154	20936	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60

14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장 길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용 하중 S.W.L. (kg)	트러스/파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
31	#23 Set Batten	9265	20149	20934	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
32	#24 Set Batten	9505	20149	20939	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
33	천장음향반사판 3(#3 Acoustical Shell-Ceiling)	9912	15213	-	385	1600	Pipe	P(W)	6	H3505
34	#25 Set Batten	10185	20148	20937	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
35	#26 Set Batten	10650	20154	20942	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
36	#27 Set Batten	10872	20151	20944	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
37	#28 Set Batten	11091	21553	-	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
38	#3 Light Batten	11538	20087	-	500	1400	Truss	P(W)	12
39	#29 Set Batten	12082	20152	20942	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
40	#30 Set Batten	12307	20151	20936	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
41	#31 Set Batten	12548	20151	20933	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
42	#32 Set Batten	12764	20151	20952	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
43	#33 Set Batten	12997	20152	20946	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
44	#34 Set Batten	13230	20142	20930	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
45	#35 Set Batten	13459	20159	20939	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
46	#36 Set Batten	13960	20152	20936	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
47	#37 Set Batten	14196	21540	20936	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
48	하늘막상단조명(Sky CYC. Light)	14575	20030	-	68	900	Pipe	P(W)	12
49	#38 Set Batten	14912	20147	20548	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60	비고1) 참조 Refer to the remarks
50	#39 Set Batten	15127	20148	20552	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
51	#40 Set Batten	15399	20150	20546	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
52	#41 Set Batten	15621	20153	20548	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
53	#42 Set Batten	15852	20156	20549	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
54	#43 Set Batten	16080	20153	20535	48.8	700	Pipe	P(W)	1~60
55	#44 Set Batten	16311	20154	20549	48.8	250	Pipe	P(W)	18
56	white Cyclorama	16487	20195	-	49	700	Pipe	P(W)	1~60	H12377
57	black Cyclorama	16744	20154	-	49	700	PIpe	P(W)	1~60	H12095
58	#1 Rear Stage Light Batten	20100	15037	-	68	500	Pipe	P(W)	12
59	#1 Rear Stage Set Batten	22121	15037	-	48.8	500	Pipe	P(W)	18
60	#2 Rear Stage Light Batten	24224	15035	-	68	500	Pipe	P(W)	12
61	#2 Rear Stage Set Batten	26121	15022	-	48.8	500	Pipe	P(W)	18
62	#3 Rear Stage Light Batten	28119	15036	-	68	500	Pipe	P(W)	12
63	#3 Rear Stage Set Batten	30129	15037	-	48.8	500	Pipe	P(W)	18
64	#1 Panorama Light Column	4874	1200	-	500	400	Pipe	P(W)	10	Right, H6500
65	#2 Panorama Light Column	5024	1200	-	500	400	Pipe	P(W)	10	Left, H6500
66	#3 Panorama Light Column	8063	1200	-	500	400	Pipe	P(W)	10	Right, H6500
67	#4 Panorama Light Column	8253	1200	-	500	400	Pipe	P(W)	10	Left, H6500
68	#5 Panorama Light Column	11221	1200	-	500	400	Pipe	P(W)	10	Right, H6500
69	#6 Panorama Light Column	11463	1200	-	500	400	Pipe	P(W)	10	Left, H6500

14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장 길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용 하중 S.W.L. (kg)	트러스/파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
70	#1 Point Hoist	-	-	-	-	350	-	P(W)	1~60	Right
71	#2 Point Hoist	-	-	-	-	350	-	P(W)	1~60	Right
72	#3 Point Hoist	-	-	-	-	350	-	P(W)	1~60	Right
73	#4 Point Hoist	-	-	-	-	350	-	P(W)	1~60	Left
74	#5 Point Hoist	-	-	-	-	350	-	P(W)	1~60	Left
75	#6 Point Hoist	-	-	-	-	350	-	P(W)	1~60	Left
비고 Remarks		중심 위치는 영점선으로부터의 거리임
		파이프 직경 Pipe Diameter :
		M = 수동(Manual), P = 전동(Power driven)
		W = 윈치(Winch type), CW = 평형추(Counter-Weight type), WW = 윈치평형추(Winch-Weight type)
		1) 상부의 간섭으로 우측으로의 장치봉 연장은 불가 Can not extend to right side

15. 하부 무대기계 일람표 Stage Floor Machinery
승강무대를 본무대로 하는 조합 Elevator-based Stage Machinery
		규격 Dimension (mm)	방식 Type	속도 Speed (m/min)	이동범위 Travel (mm)	이동시간 Travel Time(sec)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
승강무대 Stage Lift (Elevator Stage)	1번 주 승강무대 N0. 1 Main Lift	L13991 × W4490	Worm Screw	1~8	+2000 -10024	↑46 ↓224	12600
	2번 주 승강무대 N0. 2 Main Lift	L13991 × W4490		1~8	+2000 -10024	↑46 ↓224	12600
	3번 주 승강무대 N0. 3 Main Lift	L13991 × W4490	Jack Screw	1~3	+2000 -355	↑66 ↓20	3150
	연주승강무대 Orchestra Lift	L17272 × W4600	Spiral Lift	3	0 -4860	↓100	9000
수평이동무대 Stage Wagon	이동무대-1 Stage Wagon-1	L13990 × W4490	Roller	1~24	17000	71	12600	우측 Right
	이동무대-2 Stage Wagon-2	L13990 × W4490		1~24	17000	71	12600	좌측 Left
	이동무대-3 Stage Wagon-3	L13990 × W4490		1~24	17000	71	12600	우측 Right
	이동무대-4 Stage Wagon-4	L13990 × W4490		1~24	17000	71	12600	좌측 Left
	이동무대-5 Stage Wagon-5	L13990 × W4490		1~24	17000	71	12600	우측 Right
	이동무대-6 Stage Wagon-6	L13990 × W4490		1~24	17000	71	12600	좌측 Left
	후면이동무대 Rear Stage Wagon	L13990 × W13490		1~24	15510	65	9450
	침하무대-1 Sub Sinking Stage-1	W2985 × D4488	Jack Screw	1.1	-350	19	675	우측 Right
	침하무대-2 Sub Sinking Stage-2	W2987 × D4484		1.1	-350	19	675	좌측 Left
	침하무대-3 Sub Sinking Stage-3	W2988 × D4485		1.1	-350	19	675	우측 Right
	침하무대-4 Sub Sinking Stage-4	W2976 × D4487		1.1	-350	19	675	좌측 Left
	침하무대-5 Sub Sinking Stage-5	W2989 × D4495		1.1	-350	19	675	우측 Right
	침하무대-6 Sub Sinking Stage-6	W2986 × D4486		1.1	-350	19	675	좌측 Left
	후면 침하무대 Rear Sinking Stage	W13983 × D1985		1.1	-350	18	1400
	측면 보정무대-1 Compensation Lift-1	W13984 × D4484	Jack Screw	1.1	354	20	3150	우측 Right
	측면 보정무대-2 Compensation Lift-2	W13987 × D4483		1.1	354	19	3150	좌측 Left
	측면 보정무대-3 Compensation Lift-3	W13978 × D4483		1.1	354	20	3150	우측 Right
	측면 보정무대-4 Compensation Lift-4	W13978 × D4486		1.1	355	19	3150	좌측 Left
	측면 보정무대-5 Compensation Lift-5	W13973 × D4493		1.1	353	20	3150	우측 Right
	측면 보정무대-6 Compensation Lift-6	W13981 × D4487		1.1	355	18	3150	좌측 Left
	후면 보정무대 Rear Stage Compensation Lift	W13977 × D3481		1.1	350	20	9450
	회전무대 Turntable	∅11000	Roller	0.1~1 rpm	360°	56	6650
기타 Miscellaneous	이중면 승강무대 Double-deck Elevator	승강무대 두께 Lift Thickness				-
		하부데크 통과높이 Under-deck Clearance				-
	경사무대 조성 Rake Stage	-
	이동무대 두께 Stage Wagon Thickness	350
	배경막 수납 승강기 Backcloth Lift	-
트랩 Traps	-
비고 Remarks	조종실 위치 Location of control booth: 무대 우측 2층 Stage Right 2F

16. 프로시니엄 Proscenium
					비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth
		16000	10484	873
	색상 Color	나무색 Wood Color	-	-
	마감 Finish	나무무늬필름 Wood pattern film	-	-
윗조리개 Teaser	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.	두께 Depth
		10727	9200	600
	하한고 Min. Height from Zero Plane	502	-	-
	색상 Color	검정 Black	-	-
	마감 Finish	벨벳 Velvet	-	-
	공연중 접근 Access during the show	☑ 가 Yes	□ 불가 No
옆조리개 Tormentor	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.	두께 Depth
		16262	13055	53
	색상 Color	검정 Velvet	-	-
	마감 Finish	벨벳 Velvet	-	-
	조명설치 Light Hang	□ 가 Yes	☑ 불가 No
면막 House Curtain	방식 Type	Up/Down	-	-
	개방 규격 Opening	12094	-	-
	색상 Color	-	-	-
	재질 Material	태피스트리 Tapistry	-	-
	작동속도 Speed (m/min)	Max 40	-	-
	작동시간 Travel Time (sec)	18	-	-
	중앙부 개방 Overlapping Split at Center	×	-	-
방화막 Fire Curtain	마감 Finish	방화스크린	-	-
	색상 Color	검정	-	-
	작동속도 Speed (m/min)	Max 24	-	-
	방침 Policy	화재시 객석 분리 Isolate the auditorium in case of fire	-	-
비고 Remarks

17. 무대 바닥 Stage Floor
		비고 Remarks
마감 Finish	프라이머 + 수성페인트 Primer + Water Paint
재질 Material	단풍나무 Maple Flooring
두께 Thickness (mm)	66
색상 Color	무광 검정 Matte Black
경사비율 Slope Stage Floor	0
옆무대 바닥 Side Stage Finish	본 무대와 동일 Same finish as the stage
비고 Remarks

18. 무대감독석 Stage Manager's Desk
		비고 Remarks
위치 Location	무대 우측 Stage Right
인터컴 시스템 Intercom System	○
큐라이트 시스템 Cue Light System	○
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	○
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	○
비고 Remarks

19. 오케스트라피트 Orchestra Pit
					비고 Remarks
방식 Type	고정식 Fixed	높이 Height (mm)		-
	승강식 Lift	승강속도 Speed (m/min)		3	100sec
		조각수 Segment		1
		최저높이 Min. Height (mm)		-4869
		최고높이 Max. Height (mm)		0
규격 Dimension (mm)	피트폭 Pit Width			15380
	피트앞선-무대앞선 Pit Rail to Apron Overhang			4467
	피트앞선-피트뒷면 벽 Pit Rail to Pit Wall			6066
	통상 연주 높이 Usual Pit Height			-1593	탑승위치 –2313
출입구 Pit Entrance (mm)	출입구 위치 Entrance Level from Stage Floor			B1F
	출입구 크기 Entrance Size (W×H)			W862 × H2058
	무대 - 출입구 Stage to Entrance	최단거리 Distance		22723
		최소통로 Smallest Door		W775 × H1135
객석 Seats	객석 수 Number of Seats			-
비품 Furniture	지휘자보면대 Conductor's Music Stand			2
	지휘자단 Conductor's Platform			2	안전난간 있음
	악단 보면대 Musician's Music Stands			100
	악단의자-일반 Musician's Chairs			100
	악단의자-첼로 Cello, Bass, Percussionist Chairs			10
	기타 Miscellaneous		베이스단 Bass Risers	1
비고 Remarks	소음 Noise			○

20. 덧마루 Platform
사각 덧마루 Rectangular Platform		1	2	3	4	6	비고 Remarks
	1	-	-	-	-	-	높이 Height = 148㎜
	2	14	10	-	-	-	1자 = 300㎜
	3	13	10	13	-	-
	4	16	10	15	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	16	10	37	17	6
	8	-	-	-	28	-
	9	-	-	28	-	-
	12	-	-	-	-	-
삼각 덧마루 Triangular Platform		1	2	3	4	6	비고 Remarks
	1	-	-	-	-	-	높이 Height = 148㎜
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300㎜
	3	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	6	-	-
받침통 Riser Box		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	비고 Remarks
	1	65	-	-	-	-	높이 Height = 145㎜
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300㎜
상세 Details (mm)	상판 Top		두께 Thickness		16
			재료 Material		합판 Plywood
	윤곽 Frame		두께 Thickness		40
			재료 Material		라왕 Lauan
	제조년도 Built Year		2011		-
꺾쇠 Hooks	ㄷ자 C-Type		308
	ㄹ자 S-Type		-
비고 Remarks	덧마루 소극장과 공유 Shared with Baekjo Hall
	3 × 6 크기(높이 94㎜, 1자 = 303㎜)의 덧마루 47개
	웨이트 다수 Weights are available

21. 보유 막장치 Stock Soft Goods
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W19500 × H5000	5	검정 Black	벨벳 Velvet
	W19500 × H2000	3	검정 Black	벨벳 Velvet	주름막 Pleated
다리막 House Legs	W3000 × H11500	4	검정 Black	벨벳 Velvet
	-	-	-	-
흑막 House Blacks	W20000 × H11500	-	검정 Black	벨벳 Velvet	보유품 없음
	-	-	-	-
망사막 Scrims	W20000 × H11500	1	검정 Black	샤크투스 Sharkstooth
	W20000 × H11500	1	흰색 White	샤크투스 Sharkstooth
비고 Remarks

22. 기타 보유 장비 Miscellaneous
		규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	영사기 Cineprojectors	-	-
	영사스크린 Screens	-	-
	후면투사실 Rear Projection Booth	-	-	비고1) 참조 Refer to the remarks
	리어스크린 Rear Projection Screen	W17628 × H11915	1	Front/Rear 겸용
	자막투사기 Supertitle Projector	-	-
	자막 스크린 Supertitle Screen	2.5m×1.5m P2.5 LED전광판	2	좌, 우 각 1SET
	빔 프로젝터 Projectors	21000 ANSI Lumen (Front)	1	Panaconic/PT-RQ22K
		30000 ANSI Lumen (Rear)	1	Panaconic/PT-RZ31K
무대용품 Carpentry Goods	사다리 Ladders	Max 3215	1	A-Combi
		Max 1929	1	A-Type
	유압사다리 Man Lifts	Max 11920	1	High Load / MS-12.3
		-	-
	댄스플로어 Dance Floor	W1600 × L20000	13	Black & White
	발레바닥 Sprung Floor	-	-
	버팀대 Stage Braces	-	-
기타 Miscellaneous	의상전환실 Quick Change Booth	-
	피아노 Piano	W1540 × D2250	1	Youngchang / Y-228
		W1550 × D2725	1	Steinway & Sons / D Series
	태극기 National Flag	-	-
	자막 표시기 Supertitle Display	W2055 × H1165	2	프로시니엄 양측 전면벽 고정
	테크테이블 Tech Table	W1500 × D600 × H730	6	소품테이블 겸용
	소품테이블 Prop Table	-	-
	응급약품 First Aid Kit	○	1	극장사무실 Management office
비고 Remarks	1)후면투사를 위해 장치봉에 매다는 프로젝터 거치대 있음. W690 × D840

23. 조명시스템 정보 Lighting System Information
							비고 Remarks
콘솔 Console	제조사 Manufacturer	ADB			MA Lighting
	모델명 Model	Phoenix XT			grandMA Lite
	선택사양 Option 1	Remote Controller			-
	선택사양 Option 2	-			-
	출력회로수 Q'ty of Out Channels	1024			2048
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	2			4
	백업 콘솔 Backup Console	ADB / Phoenix XT			-
	객석 조명 입력 House Light Control	☑ 가 Yes	□ 불가 No		☑가 Yes	□ 불가 No
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	☑ 가 Yes	□ 불가 No		☑ 가 Yes	□ 불가 No
	객석 이동 Movability to the auditorium	□ 가 Yes	☑ 불가 No		☑ 가 Yes	□ 불가 No
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	□ 있음 Yes			☑ 없음 No
	객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	☑ 있음 Yes			□ 없음 No
	비고 Remarks
디머 Dimmers	제조사 Manufacturer	Colortran			-
	모델명 Model	i96			- (Remote Direct)
	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w		수 Quantity	용량 w
		512	5000		45	5000
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	□ 가 Yes			☑ 불가 No
	자유회로 Free Dimmers	수 Quantity	용량 w		수 Quantity	용량 w
		-	-		-	-
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	□ 가 Yes			□ 불가 No
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	☑ 가 Yes			□ 불가 No
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	☑ 가 Yes			□ 불가 No
	다이렉트 RD(Road direct)	수 Quantity	용량 w		수 Quantity	용량 w
		-	-		-	-
	비고 Remarks
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity		용량 w	비고 Remarks
	1~24 & RD1~2	앞무대조명 Apron Light		26		130000	DMX(#1, 5pin)
	25~48 & RD3~4	장치봉 #3 & 조명봉(SOCAPEX)		26		130000	DMX(#2, 5pin)
	49~80 & RD5~6	Wall Pocket 1~4		32		160000	DMX(#2, 5pin)
	81~120 & RD7~8	조명봉 1 #1 Top Light Batten		42		210000	DMX(#3, 5pin)
	121~160 & RD9~10	조명봉 2 #2 Top Light Batten		42		210000	DMX(#4, 5pin)
	161~200 & RD11~12	조명봉 3 #3 Top Light Batten		42		210000	DMX(#5, 5pin)
	201~216	하늘막상단조명 Sky CYC. Light		16		80000	1:4
	217~222	파노라마 조명 1 #1 Panorama Light Column		6		30000	1:2, Right
	223~228	파노라마 조명 3 #3 Panorama Light Column		6		30000	1:2, Right
	229~234	파노라마 조명 5 #5 Panorama Light Column		6		30000	1:2. Right
	235~240	파노라마 조명 2 #2 Panorama Light Column		6		30000	1:2, Left
	241~246	파노라마 조명 4 #4 Panorama Light Column		6		30000	1:2, Left

23. 조명시스템 정보 Lighting System Information
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location	수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	247~252	파노라마 조명 6 #6 Panorama Light Column	6	30000	1:2, Left
	253~264	뒷무대조명봉 1 #1 Rear Stage Light Batten	12	60000	1:2
	265~276	뒷무대조명봉 2 #2 Rear Stage Light Batten	12	60000	1:2
	277~288	뒷무대조명봉 3 #3 Rear Stage Light Batten	12	60000	1:2
	289~316 & RD13~14	천장투광실 1 #1 Ceiling Room	30	150000
	317~340	천장투광실 2 #2 Ceiling Room	24	120000
	341~342	우측 측면투광실 1층 Box Boom-Right Side 1F	2	10000	1:2
	343~344	우측 측면투광실 2층 Box Boom-Right Side 2F	2	10000	1:2
	345~346	우측 측면투광실 3층 Box Boom-Right Side 3F	2	10000	1:2
	347~348	좌측 측면투광실 1층 Box Boom-Left Side 1F	2	10000	1:2
	349~350	좌측 측면투광실 2층 Box Boom-Left Side 2F	2	10000	1:2
	351~352	좌측 측면투광실 3층 Box Boom-Left Side 3F	2	10000	1:2
	353~367 & RD15	발코니 Balcony Rail	16	80000	1:2, DMX(#8, 5pin)
	368~373	음향반사판 Acoustical Shell	6	30000
	374~381 & RD16~17	우측 갤러리 월박스 1 #1 Wall Box-SR Gallery	10	50000
	382~389 & RD18~19	우측 갤러리 월박스 2 #2 Wall Box-SR Gallery	10	50000
	390~397 & RD20~21	우측 갤러리 월박스 3 #3 Wall Box-SR Gallery	10	50000
	398~405 & RD22~23	좌측 갤러리 월박스 1 #1 Wall Box-SL Gallery	10	50000
	406~413 & RD24~25	좌측 갤러리 월박스 2 #2 Wall Box-SL Gallery	10	50000
	414~421 & RD26~27	좌측 갤러리 월박스 3 #3 Wall Box-SL Gallery	10	50000
	422~425	승강무대 1 우측 플로어포켓 Right Floor Pocket, Stage Lift-1	4	20000
	426~429	승강무대 2 우측 플로어포켓 Right Floor Pocket, Stage Lift-2	4	20000
	430~433	승강무대 3 우측 플로어포켓 Right Floor Pocket, Stage Lift-3	4	20000
	434~437	승강무대 3 좌측 플로어포켓 Left Floor Pocket, Stage Lift-3	4	20000
	438~441	승강무대 2 좌측 플로어포켓 Left Floor Pocket, Stage Lift-2	4	20000
	442~445	승강무대 1 좌측 플로어포켓 Left Floor Pocket, Stage Lift-1	4	20000
	446 & RD28	플로어포켓 R1 #R1 Floor Pocket	2	10000	DMX(#9, 5pin)
	447~450	플로어포켓 R2 #R2 Floor Pocket	4	20000
	451 & RD29	플로어포켓 R3 #R3 Floor Pocket	2	10000	DMX(#10, 5pin)
	452~455	플로어포켓 R4 #R4 Floor Pocket	4	20000
	456 & RD30	플로어포켓 R5 #R5 Floor Pocket	2	10000	DMX(#11, 5pin)

23. 조명시스템 정보 Lighting System Information
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	457~460	플로어포켓 R6 #R6 Floor Pocket		4	20000
	461~464	윗무대 우측 플로어포켓 USR Floor Pocket		4	20000
	465~468	윗무대 중앙 우측 플로어포켓 USC Right Floor Pocket		4	20000
	469~472	윗무대 중앙 좌측 플로어포켓 USC Left Floor Pocket		4	20000
	473~476	윗무대 좌측 플로어포켓 USL Floor Pocket		4	20000
	477~480	플로어포켓 L6 #L6 Floor Pocket		4	20000
	481 & RD31	플로어포켓 L5 #L5 Floor Pocket		2	10000	DMX(#14, 5pin)
	482~485	플로어포켓 L4 #L4 Floor Pocket		4	20000
	486 & RD32	플로어포켓 L3 #L3 Floor Pocket		2	10000	DMX(#13, 5pin)
	487~490	플로어포켓 L2 #L2 Floor Pocket		4	20000
	491 & RD33	플로어포켓 L1 #L1 Floor Pocket		2	10000	DMX(#12, 5pin)
	492 & RD34	회전무대 Turntable		2	10000
	493 & RD35	회전무대 Turntable		2	10000
	494~496	오케스트라피트 좌우측 플로어포켓 Left & Right Floor Pocket-Orchestra Pit		3	15000	1:2, 1:4(496)
	497~507 & RD36~41	객석등 House Light		17	85000
	508~512	예비 Spare		5	25000
	RD42~45	예비 Spare		4	20000
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance(fromZero Point)	비고 Remarks
	천장투광실 1 #1 Ceiling Room	1	50	3Phase 4Wire	-	4 C-type outlet(30A), DMX(#6)
	천장투광실 2 #2 Ceiling Room	1	50	3Phase 4Wire	-	4 C-type outlet(30A), DMX(#7)
	프로시니엄 좌측 Behind Proscenium Left	1	50	3Phase 4Wire	13445	4 C-type outlet(30A)
	프로시니엄 우측 Behind Proscenium Right	1	50	3Phase 4Wire	13550
	좌측 옆무대 뒷벽 Left Side Stage Back Wall	1	50	3Phase 4Wire	21974
	우측 옆무대 뒷벽 Right Side Stage Back Wall	1	50	3Phase 4Wire	22032
비고 Remarks

24. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory
형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)	각도 Angle	비고 Remarks
조명기구 Instrument
Fresnel Spotlight	184	Leviton / Colortran 2kW Fresnel	2000	9.8	-	Shared with Baekjo Hall
ERS	9	ETC / Source Four	750	14	5	Shared with Baekjo Hall
	9	ETC / Source Four	750	12	10	Shared with Baekjo Hall
	21	ETC / Source Four	750	7.5	14	Shared with Baekjo Hall
	35	ETC / Source Four	750	6.25	19	Shared with Baekjo Hall
	10	ETC / Source Four	750	6.25	26	Shared with Baekjo Hall
	72	ETC / Source Four	750	6.25	36	Shared with Baekjo Hall
	10	ETC / Source Four	750	6.25	50	Shared with Baekjo Hall
	10	ETC / Source Four	750	7.5	70	Shared with Baekjo Hall
ERS Zoom	28	ADB / DSN 105	1200	7.28	11~23
	24	ADB / DN 205	2000	9.64	10~22
	130	ETC / Source Four Zoom	750	7.5	15~30	Shared with Baekjo Hall
	84	ETC / Source Four Zoom	750	7.5	25~50	Shared with Baekjo Hall
PAR Can	78	/ PAR64	1000	9.6	-	CP61 & CP62, Shared with Baekjo Hall
CYC. Light	164	/ Horizont Light	500	9.3 × 10.4	-
Moving Light	6	Martin / MAC 2000 Profile Ⅱ	1490	-	-
Follow Spotlight	2	San-Ei / XPS-2008SR1	2000	-	-
	1	San-Ei / XPS-1003SR1	1000	-	-
특수효과 Special Effects Devices
Strobe	4	Martin / Atomic 3000	3000	-	-	Shared with Baekjo Hall
Black Light	4	Griven / GR0102 Wood 400	400	-	-	Shared with Baekjo Hall
Fog Machine	2	Highend / FQ-100	1500	-	-	Shared with Baekjo Hall
Hazer Machine	2	Look Solutions / Unique 2.1	1500	-	-	Shared with Baekjo Hall
Dry ice Machine	2	City Theatrical / AquaFog 3300	3000	-	-	Shared with Baekjo Hall
Fan	2	Dongwoo / DWV-30P	390	-	-	Shared with Baekjo Hall
액세서리 Accessories
Color Frame	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
Iris	10	-	-	-	-
GOBO Holder	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
Boom & Stand	2	(Tri-leg stand)	-	-	-
	4	(Base type)	-	-	-
Movable Light Tower	8	-(W900 × D948 × H2140)	-	-	-
	2	-(W1200 × D2000 × H3750)	-	-	-
연결선 Cable
1:1	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
Two-per	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
Three-per	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
DMX Cable	12	-	-	-	-
비고 Remarks	*백조홀(소극장)과 공유하는 장비 및 액세서리, 연결선은 극장과 사전 협의 Consultations about shared instrument & Accessories & Cable are required

25. 음향 Sound

25. 음향 Sound

25. 음향 Sound
음향조정실 Control Room System
		제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)		출력 Output (ch)		수량 Quantity		비고 Remarks
콘솔 Console		Yamaha / PM5D	52		34		1		FOH
		Soundcraft / MH3	32		22		1		Warehouse
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker
위치 Location		Control Room Left				Control Room Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Yamaha / MSP5 Studio				Yamaha / MSP5 Studio
수량 Quantity		1				1
Moveable		No				No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	-				-
	수량 Quantity	-				-
	Detachable	-				-
연결 Connection	Output from	Yamaha / PM5D				Yamaha / PM5D
	Re-patchable	Yes				Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-				-
	모델 Model	-				-
		형식 Type		제조사 Manufacturer/ 모델 Model				수량 Quantity		비고 Remarks
효과기 Effects/Out Board Equipment		Multi Effector		Lexicon / PCM96				1
		Dual Gate		Drawmer / DS201				5
		Compressor		dbx / 160A				10
		Dual Compressor		dbx / 160SL				4
재생장비 Reproduction Devices/ Recorder/ Editor		Compact Disk Player		Denon / DN-D4500				2
		MP3 Player		Sovico / IMP-8109				1
		Compact Disk Recorder		Tascam / CD-RW900SL				1
		Mini Disk Recorder		Tascam / MD-350				1
		Data Recorder		Tascam / DV-RA1000HD				1
기 타 Miscellaneous		-		-				-
		-		-				-

25. 음향 Sound
객석 Auditorium System
객석 스피커 House Speaker
위치 Location		Main Speaker Left		Main Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		d&b / J8	d&b / J12	d&b / J8	d&b / J12
수량 Quantity		8	2	8	2
Moveable		No	No	No	No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	d&b / D12	d&b / D12	d&b / D12	d&b / D12
	수량 Quantity	4	1	4	1
	Detachable	No		No
연결 Connection	Output from	Yamaha / PM5D
	Re-patchable	Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker Management System
	모델 Model	BSS / BLU-80
위치 Location		Subwoofer Speaker Left	Subwoofer Speaker Right	Center Cluster
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		d&b / J-SUB	d&b / J-SUB	d&b / Q1	d&b / Q10
수량 Quantity		2	2	7	1
Moveable		Yes	Yes	No	No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	d&b / D12	d&b / D12	d&b / D12	d&b / D6
	수량 Quantity	2	2	2	1
	Detachable	No	No	No	No
연결 Connection	Output from	Yamaha / PM5D
	Re-patchable	Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker Management System
	모델 Model	BSS / BLU-80
위치 Location		Front Fill Speaker	Under Balcony Speaker	1F Wall Speaker	2F Wall Speaker
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		d&b / Ci80	d&b / Ci80	JBL / 8320	JBL / 8320
수량 Quantity		6	6	12	8
Moveable		No	No	No	No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	d&b / D6	d&b / D6	QSC / CX404	QSC / CX404
	수량 Quantity	1	1	3	2
	Detachable	No	No	No	No
연결 Connection	Output from	Yamaha / PM5D		Yamaha / PM5D	Yamaha / PM5D
	Re-patchable	Yes		Yes	Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker Management System		-	-
	모델 Model	BSS / BLU-80		-	-

25. 음향 Sound
무대 On Stage System
무대 모니터 스피커 Stage Monitor Speaker
위치 Location		Stage Left	Stage Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		d&b / M4	d&b / M4
수량 Quantity		4	4
Moveable		Yes	Yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	d&b / D6	d&b / D6
	수량 Quantity	2	2
	Detachable	No	No
연결 Connection	Output from	Yamaha / PM5D	Yamaha / PM5D
	Re-patchable	Yes	Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-	-
	모델 Model	-	-

25. 음향 Sound
창고 Storage
	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	Sennheiser / EM 2050	16
		Transmitter	Sennheiser / SK 2000	14
		Handheld	Sennheiser / SKM 2000	10	Mic Head e865
	유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Microphone	Shure / SM57	20
			Shure / SM58	15
			Shure / Beta 52A	1
			Shure / Beta 56A	4
		Condenser Microphone	DPA / 4011	4
			DPA / 4060	2
			Shure / KSM141	4
			Shure / SM27	4
			Shure / Beta 91	1
			Shure / Beta 98H/C	2	Preamp Type
			Shure / WB98H/C	5	WL Shure 3pin Type
			Shure / MX391 W/O	2	Boundary Mic
			Shure / MX418S	2	Goose Neck Type
			Neumann / KMS 105	4
			Neumann / TLM 170	2
			Crown / PZM-30D	2
			Sennheiser / MKH60-P48	2	Short Shotgun
			AKG / C414 B-XL II	2
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck		-	12
	Boom 'T' Type		Proel / 100BK	24
	Boom 'I' Type		-	-
기타장비 Miscellaneous	Multi Snake Cable		Canare / 16P	4
			-	-
	Multi Snake Box		Canare / 16P	4
	Direct Box		BSS / AR133	4
인터컴 Intercom System	Main Station		Clear-com / RM-704	1
	Belt Pack		Clear-com / RS-601	8
	Headset		Clear-com / CC-95	8

25. 음향 Sound
창고 Storage
멀티패치 Multi Patch	Down Stage Left & Right: 64 Channels XLR(F/M), 4×24 Channels Multi-CON, 4 SPKON
	Up Stage Left & Right: 12 Channels XLR(F/M), 24 Channels Multi-CON, 2 SPKON
	Down Stage Floor Pocket : 4 Channels XLR(F), 2 SPKON, AC 220V
	Orchestra pit : 12 Channels XLR(F), 12 Channels Multi-CON, 2 SPKON
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)	음향전용 Sound Only
	무대 좌측 Stage Left	1	125	3Phase 4Wire	11300	☑ Yes □ No
비고 Remarks

26. 서비스 정보 Special Services
		비고 Remarks
병원 Hospital	안동성소병원 054-850-8282
약국 Pharmacy	새봄약국 054-859-1254, 푸른약국 054-859-7578
숙박 Accommodation	영모텔 054-841-0021, 비너스모텔 054-856-1991, 퀸모텔 054-856-4193
식당 Restaurant	아리랑관한식당 054-853-5672, 강변매운탕 054-859-3220
편의점 (잡화) Grocery	안동신시장마트 054-855-0081
철물점 Hardware Store	세신공구 054-859-0989
택시 (콜) Taxi	안동콜택시 054-857-5757, 행복콜택시 054-852-5252
응급차 Emergency	법흥119안전센터 054-854-6119

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등
Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.