백 조 홀 기 술 정 보

(안동문화예술의전당)

시설별	기 본 현 황	무 대 시 설	조 명 시 설	음 향 시 설
백조홀 (소공연장)	◦ 무 대 : 108.00㎡(32.6평) ◦ 객 석 : 286석 1층(수납식 165석) 2층(고정식 121석) ◦ 무대형식 : 실험극장형식 가변석 미설치 : 18m×14.9m 가변석 설치시 : 18m×9.1m	■ 상부무대 ◦ 무대막 : 2 EA (끌막 2) ◦ 장치바텐 : 13 EA (16m, 300㎏, 윈치) 11번 롤스크린 ◦ 조명 바텐 : 9 EA (전동) (서스펜션 3, 호리존트 1, 실링 3, 사이드 2) ◦ 음향반사판 : 무대 상치식 2조(천정, 전동)	◦ Main Console (512 CH) [벨기에 ADB mentor] - Demmer : 154회로, - R/D : 24회로 ◦ 조 명 등 - Spot Light : 56대 - Moving Light : 6대(MAC2000) ◦ 조명시설 - Light Batten : 9개	◦ Main Console: (48CH) (일본 Yamaha M7CL48CH) ◦ Main Speaker System (d&b) ◦ Main Amp System (d&b) ◦ Projector - DIGITAL PROJECTION HIGHT LASER 4K 12000 ◦ Player & Record· - CD P : 1대 - Cassette Deck : 1대 - MD R : 1대 - CD R : 1대 ◦ Wieless MIC -Shure : 2대(Hand2/Tie2) ◦ Dynamic MIC : 11개 ◦ Condenser MIC : 10개
부대시설	◦ 국제회의장(부속시설포함) : 872.06㎡, 빔프로젝트NP4000 (5200ANSI) ◦ 볼링장(부속시설포함) : 1,781.01㎡ ◦ 다용도체육시설 : 1,190.26㎡ ◦ 에어로빅실 : 241.76㎡ ◦ 전시실 : 특별(250㎡), 일반(189.12㎡), 상설(308.㎡) ◦수장고(부속시설포함) : 99.8㎡ ◦소공연장 : 공연연습실(124.64㎡), 물품실(12.13㎡), 남․ 여분장실(34.05㎡×2EA) ◦ 대공연장 : 공연연습실(113.98㎡), 악기보관실(46.73㎡), 물품실(10.90㎡), 출연자 대기실(148.76㎡), 분장실〔VIP(28.70㎡), 개인(26㎡ × 2EA), 단체(131.47㎡ × 2EA, 103.46㎡ × 2EA)〕